# Műszaki adatok

Kézi körfűrész |  | GKS 140
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1400
Méretezési üresjárati fordulatszám | perc-1 | 6200
Max. vágási mélység 184 mm átmérőjű fűrészlappal
0°-os gérszög esetén | mm | 64
45°-os gérszög esetén | mm | 45
Tengelyreteszelés |  | ●
Az alaplap méretei | mm | 290 x 150
Max./min. fűrészlap-átmérő | mm | 184
Max. fűrészlapmag-vastagság | mm | 2,0
Befogófurat | mm | 20
SúlyA) | kg | 3,7
Érintésvédelmi osztály |  | / II

A)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

A bekapcsolási folyamatok rövid időtartamú feszültségcsökkenéshez vezetnek. Hátrányos hálózati feltételek esetén ez befolyással lehet más berendezésekre. 1,539 Ohm alatti hálózati impedanciák esetén nem valószínű, hogy zavarok lépnek fel.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.