# مشخصات فنی

اره گرد دستی |  | GKS 140
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 FB3 0..‎
توان ورودی نامی | W | 1400
اندازه گیری سرعت در حالت آزاد | min-1 | 6200
حداکثر عمق برش با تیغه اره به قطر ‎184 mm‎
در زاویه مورب ‎0°‎ | mm | 64
در زاویه مورب ‎45°‎ | mm | 45
قفل کننده محور دستگاه |  | ●
ابعاد صفحه پایه | mm | ‎290 x 150‎
حداکثر/حداقل قطر تیغه اره | mm | 184
حداکثر ضخامت تیغه اره | mm | 2,0
سوراخ نگهدارنده | mm | 20
وزنA) | kg | 3,7
کلاس ایمنی |  | / II

A)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مراحل راه اندازی باعث افت کوتاه مدت ولتاژ می شوند. در صورت وجود شرایط نامناسب شبکه، ممکن است این اختلالات سایر دستگاه ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در صورت مقاومت شبکه، کمتر از 1,539 اهم انتظار بروز اختلال نمی رود.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.