# Inserimento/sostituzione della lama circolare

- Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

- Durante il montaggio della lama, indossare guanti protettivi. Toccando la lama vi è il pericolo di incidenti.

- Non utilizzare in nessun caso mole abrasive come utensile accessorio.

- Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d’uso e riportati sull’elettroutensile, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.

##

Per sostituire l’utensile accessorio, poggiare l’elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della carcassa motore.

- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (4) e tenerlo premuto.

- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (4) esclusivamente ad alberino della sega fermo. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire dei danni.

- Utilizzando la chiave a brugola (17) svitare la vite di serraggio (18) nel senso di rotazione ➊.

- Ribaltare la cuffia di protezione oscillante (11) all’indietro e mantenerla ferma.

- Rimuovere la flangia di serraggio (19) e la lama (20) dall’alberino della sega con flangia di montaggio (21).

##

Una panoramica dei tipi di lame consigliati è riportata all’ultima pagina delle presenti istruzioni.

##

Per sostituire l’utensile accessorio, poggiare l’elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della carcassa motore.

- Pulire la lama (20) e tutti gli elementi di serraggio da montare.

- Ribaltare la cuffia di protezione oscillante (11) all’indietro e mantenerla ferma.

- Applicare la lama (20) sull’alberino della sega con flangia di montaggio (21). La direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama) e la freccia del senso di rotazione sulla cuffia di protezione (15) devono coincidere.

- Applicare la flangia di serraggio (19) e avvitare la vite di serraggio (18) nel senso di rotazione ➋. Prestare attenzione alla corretta posizione di montaggio dell’alberino della sega con flangia di montaggio (21) e della flangia di serraggio (19).

- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (4) e tenerlo premuto.

- Utilizzando la chiave a brugola (17), fissare la vite di serraggio (18) nel senso di rotazione ➋. La coppia di serraggio dovrà essere di 6–9 Nm, corrispondenti al serraggio manuale più ¼ di giro.