# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

## Mise en marche/arrêt

- Assurez-vous de pouvoir actionner l’interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.

Pour démarrer l'outil électroportatif, actionnez d’abord l'interrupteur de déverrouillage (2) et appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1) en le maintenant enfoncé.

Pour arrêter l'outil électroportatif, l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (1), qui doit rester constamment enfoncé pendant le travail de sciage.