# Driftstyper

##

- Anpassa sågdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Mindre än en tandhöjd får vara synlig under arbetsstycket.

Lossa spännspaken (22). För ett mindre sågdjup, dra bort sågen från grundplattan (12) för ett större sågdjup, tryck sågen mot grundplattan (12). Ställ in önskat mått på sågdjupsskalan. Dra åt spännspaken (22) igen.

Om du efter att ha lossat spännspaken (22) inte kan justera sågningsdjupet helt, dra spännspaken (22) från sågen och sväng den neråt. Släpp spännspaken (22) igen. Upprepa denna procedur tills önskat sågningsdjup kan ställas in.

Om du efter att ha dragit åt spännspaken (22) inte kan fixera sågningsdjupet helt, dra spännspaken (22) från sågen och sväng den uppåt. Släpp spännspaken (22) igen. Upprepa denna procedur tills önskat sågningsdjup är fixerat

##

Lägg elverktyget på frontsidan av skyddskåpan (15).

Lossa vingskruvarna (6). Sväng sågen åt sidan. Ställ in önskat mått på skalan (5). Skruva fast vingskruvarna (6) igen.

Observera: vid geringssågningar är sågdjupet mindre än visat värde på sågdjupsskalan (23).

##

Sågningsmarkeringen 0° (9) visar positionen för sågbladet vid rätvinklig sågning. Sågningsmarkeringen 45° (8) visar positionen för sågbladet vid 45°-sågning.

För en precis sågning, sätt cirkelsågen på arbetsstycket enligt bilden. Utför en provkapning.