# Datos técnicos

Sierra circular portátil |  | GKS 140
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Potencia absorbida nominal | W | 1400
Revoluciones nominales en vacío | min-1 | 6200
Máx. profundidad de corte con diámetro de hoja de sierra de 184 mm
Con ángulo de inglete 0° | mm | 64
Con ángulo de inglete 45° | mm | 45
Bloqueo del husillo |  | ●
Dimensiones de placa base | mm | 290 x 150
Máx./mín. diámetro de hoja de sierra | mm | 184
máx. grosor del disco base | mm | 2,0
Diámetro del orificio | mm | 20
PesoA) | kg | 3,7
Clase de protección |  | / II

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los procesos de conexión provocan una breve caída de la tensión. En caso de condiciones desfavorables de la red, pueden producirse interferencias en otros aparatos. En el caso de impedancias de la red inferiores a 1,539 Ohm, no se esperan perturbaciones.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.