# نحوه جاگذاری/تعویض تیغه اره

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

- به هنگام مونتاژ تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. در تماس با تیغه اره خطر آسیب دیدگی و جراحت وجود دارد.

- به هیچ وجه از صفحه سنگ بعنوان متعلقات برش استفاده نکنید.

- فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنما باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.

##

برای تعویض ابزار و متعلقات، بهتر است ابزار برقی را بر روی پیشانی (سطح خارجی) بدنه موتور قرار بدهید.

- دکمه قفل ‌کننده (4) را فشار دهید و آن را فشرده نگهدارید.

- دکمه قفل‌کننده (4) را فقط در صورت توقف كامل محور دستگاه فشار دهید. در غیر اینصورت امكان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

- با آچار آلن (17) پیچ مهار (18) را در جهت ➊ بیرون بکشید.

- پیچ پاندولی (11) را به عقب برانید و آن را محکم نگهدارید.

- فلانژ مهار (19) و تیغه اره (20) را از محور اره با فلانژ گیرنده (21) جدا کنید.

##

لیستی از تیغه اره های توصیه شده را در انتهای این دفترچه می یابید.

##

برای تعویض ابزار و متعلقات، بهتر است ابزار برقی را بر روی پیشانی (سطح خارجی) بدنه موتور قرار بدهید.

- تیغه اره (20) و تمام قسمتهای مهار را تمیز کنید.

- پیچ پاندولی (11) را به عقب برانید و آن را محکم نگهدارید.

- تیغه اره (20) را روی محوره اره با فلانژ گیرنده (21) قرار دهید. جهت برش دندانه‌ها (جهت فلش روی تیغه اره) و فلش جهت چرخش روی قاب محافظ (15) بایستی با هم مطابقت داشته باشند.

- فلانژ مهار (19) را قرار دهید و پیچ مهار (18) را در جهت چرخش ➋ بپیچانید. به حالت نصب محور اره با فلانژ گیرنده (21) و فلانژ مهار(19) توجه کنید.

- دکمه قفل ‌کننده (4) را فشار دهید و آن را فشرده نگهدارید.

- با آچار آلن (17) پیچ مهار (18) را در جهت چرخش ➋ بیرون بکشید. گشتاور سفت کردن بایستی 6-9 نیوتن‌متر باشد، این برابر است با سفت کردن با دست بعلاوه ¼ چرخش.