# Modes de fonctionnement

##

- Adaptez la profondeur de coupe à l'épaisseur de la pièce. Il convient que moins de la totalité d’une dent parmi toutes les dents de la lame soit visible sous la pièce à travailler.

Desserrez le levier de serrage (22). Pour réduire la profondeur de coupe, éloignez la scie de la plaque de base (12), pour l'augmenter, rapprochez la scie de la plaque (12). Régler la mesure souhaitée sur la graduation de la profondeur de coupe. Resserrez le levier de serrage (22).

Si, après avoir desserré le levier de serrage (22), la profondeur de coupe ne peut pas être entièrement réglée, retirez le levier de serrage (22) de la scie et poussez-le vers le bas. Relâchez le levier de serrage (22). Répétez cette opération jusqu’à ce que la profondeur souhaitée de coupe puisse être réglée.

Si, après avoir serré le levier de serrage (22) la profondeur de coupe ne peut pas être convenablement réglée, retirez le levier de serrage (22) de la scie et poussez-le vers le haut. Relâchez le levier de serrage (22). Répétez cette opération jusqu’à ce que la profondeur de coupe soit réglée.

##

Nous recommandons de poser l’outil électroportatif sur la partie avant du capot de protection (15).

Desserrez les vis papillon (6). Faites basculer la scie latéralement. Réglez la cote souhaitée sur l’échelle graduée (5). Resserrez les vis papillon (6).

Remarque : Lors des coupes d’onglet, la profondeur de coupe est plus faible que la valeur indiquée sur la graduation de profondeur de coupe (23).

##

Le marquage de coupe 0° (9) indique la position de la lame de scie lors d'une coupe à angle droit. Le marquage de coupe 45° (8)indique la position de la lame de scie lors d'une coupe à angle de 45°.

Afin d’obtenir une coupe de grande précision dimensionnelle, positionnez la scie circulaire conformément aux indications sur la figure sur la pièce à travailler. Le mieux est d’effectuer une coupe d’essai.