# ข้อมูลทางเทคนิค

เลื่อยวงเดือน |  | GKS 140
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 FB3 0..‎
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 1400
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐาน | นาที–1 | 6200
ความลึกการตัดสูงสุดด้วยใบเลื่อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 184 มม.
สำหรับมุมเอียง 0° | มม. | 64
สำหรับมุมเอียง 45° | มม. | 45
ตัวล็อคแกน |  | ●
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 290 x 150
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด/ต่ำสุดของใบเลื่อย | มม. | 184
ความหนาใบเลื่อยสูงสุด | มม. | 2.0
รูติดตั้ง | มม. | 20
น้ำหนักA) | กก. | 3.7
ระดับการป้องกัน |  | / II

A)

  น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไม่รวมปลั๊กไฟ

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

กระบวนการเปิดเครื่องจะทำให้แรงดันไฟฟ้าตกลงช่วงสั้นๆ ในกรณี‌ที่สภาวะการจ่ายไฟฟ้า‌ไม่‌เอื้อ‌อำนวย อาจ‌เกิด‌คลื่น‌รบกวน‌อุปกรณ์/‌เครื่องอื่นๆ ได้ หากความต้านทานของระบบต่ำกว่า 1.539 โอห์ม คาดว่าจะไม่เกิดความผิดปกติ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac