# Instrucţiuni de lucru

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

Lăţimea de tăiere variază în funcţie de pânza de ferăstrău utilizată.

Feriţi pânzele de ferăstrău de şocuri şi lovituri.

Manevrează uniform scula electrică, împingând-o uşor în direcţia de tăiere pentru a menţine o calitate optimă a tăierii. Un avans prea puternic reduce considerabil durata de viaţă a accesoriului şi poate deteriora scula electrică.

Lucrează întotdeauna cu avans uniform şi ai grijă ca turaţia pânzei de ferăstrău să rămână constantă. Pentru a evita supraîncălzirea dinţilor pânzei de ferăstrău, evită creşterea avansului (de exemplu, în timpul lucrului cu lemn umed, lemn tratat sub presiune sau lemn noduros) care duce, implicit, la reducerea turaţiei.

Performanţele şi calitatea tăierii depind în principal de starea şi forma dinţilor pânzei de ferăstrău. De aceea, folosiţi numai pânze de ferăstrău ascuţite şi adecvate pentru materialul de prelucrat.

Când începi sau continu o operaţie de debitare, centrează pânza de ferăstrău în făgaşul de tăiere şi asigură-te că dinţii de ferăstrău nu se agaţă în piesa de prelucrat. Astfel, previi riscul de recul şi ieşirea pânzei de ferăstrău din piesa de prelucrat.

##

Alegerea pânzei de ferăstrău potrivite se va face în funcţie de tipul de lemn, calitatea acestuia şi de tipul de tăieri, longitudinale sau transversale.

La tăierile longitudinale în lemn de molid se desprind aşchii lungi, spiraliforme.

Pulberile de la lemnul de fag şi stejar sunt deosebit de nocive pentru sănătate, de aceea trebuie să lucraţi numai cu un sistem de aspirare a prafului.

##

Limitatorul paralel (10) permite tăierea exactă de-a lungul muchiei piesei de prelucrat, respectiv tăierea de benzi identice.

Desfiletaţi şurubul-fluture (7) şi împingeţi scala limitatorul paralel (10) prin ghidaj, în placa de bază (12). Reglaţi lăţimea de tăiere dorită ca valoare pe scală la marcajul de tăiere corespunzător (9), respectiv (8), consultaţi secţiunea „Marcajele de tăiere”. Strângeţi din nou ferm şurubul-fluture (7).

##

Pentru prelucrarea pieselor de dimensiuni mai mari sau pentru tăierea de margini drepte puteţi fixa o scândură sau o şipcă drept limitator auxiliar pe piesa de lucru şi conduce ferăstrăul circular cu talpa de fixare de-a lungul limitatorului auxiliar.