# Tehnilised andmed

Käsiketassaag |  | GKS 140
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 1400
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 6200
Max lõikesügavus saeketta läbimõõdu 184 mm korral
kaldenurga 0° korral | mm | 64
Kaldenurga 45° korral | mm | 45
Spindli fiksaator |  | ●
Alusplaadi mõõtmed | mm | 290 × 150
Saeketta max/min läbimõõt | mm | 184
Põhilehe max paksus | mm | 2,0
Kinnitusava | mm | 20
KaalA) | kg | 3,7
Kaitseklass |  | / II

A)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Sisselülitamine tekitab lühiajalist pingelangust. Ebasoodsate võrgutingimuste korral võidakse mõjutada teisi seadmeid. Kui võrgu näivtakistus on väiksem kui 1,539 oomi, ei ole häireid oodata.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.