# Tekniske data

Håndsirkelsag |  | GKS 140
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Opptatt effekt | W | 1400
Nominelt tomgangsturtall | o/min | 6200
Maks. sagedybde med sagbladdiameter 184 mm
Ved gjæringsvinkel 0° | mm | 64
Ved gjæringsvinkel 45° | mm | 45
Spindellås |  | ●
Mål på grunnplate | mm | 290 x 150
Maks./min. sagbladdiameter | mm | 184
Maks. stambladtykkelse | mm | 2,0
Festehull | mm | 20
VektA) | kg | 3,7
Kapslingsgrad |  | / II

A)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Spenningen synker midlertidig under innkobling. Ved ugunstige nettforhold kan det oppstå forstyrrelser på annet utstyr. Ingen forstyrrelser forventes ved nettimpedans under 1,539 ohm.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.