# Pjūklo disko įdėjimas ir keitimas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

- Montuodami pjūklo diską mūvėkite apsaugines pirštines. Prisilietus prie pjūklo disko iškyla susižalojimo pavojus.

- Su šiuo prietaisu kaip darbo įrankių jokiu būdu nenaudokite šlifavimo diskų.

- Naudokite tik tokius pjūklo diskus, kurie atitinka šioje naudojimo instrukcijoje ir ant elektrinio įrankio pateiktus duomenis ir yra patikrinti pagal EN 847‑1 bei atitinkamai paženklinti.

##

Pjovimo įrankį patogiausia pakeisti paguldžius elektrinį įrankį ant priekinės variklio korpuso pusės.

- Paspauskite suklio fiksuojamąjį klavišą (4) ir laikykite jį paspaustą.

- Suklio fiksuojamąjį klavišą (4) spauskite tik tada, kai šlifavimo suklys visiškai sustojęs. Priešingu atveju galite pažeisti elektrinį įrankį.

- Šešiabriauniu raktu (17) išsukite tvirtinamąjį varžtą (18), sukdami jį kryptimi ➊.

- Slankųjį apsauginį gaubtą (11) atgal ir laikykite jį tokioje padėtyje.

- Nuo pjūklo suklio su tvirtinamąja junge (21) nuimkite prispaudžiamąją jungę (19) ir pjūklo diską (20).

##

Rekomenduojamų pjūklo diskų apžvalgą rasite šios instrukcijos gale.

##

Pjovimo įrankį patogiausia pakeisti paguldžius elektrinį įrankį ant priekinės variklio korpuso pusės.

- Nuvalykite pjūklo diską (20) ir visas tvirtinamąsias dalis, kurias ruošiatės montuoti.

- Slankųjį apsauginį gaubtą (11) atgal ir laikykite jį tokioje padėtyje.

- Uždėkite pjūklo diską (20) pjūklo suklio su tvirtinamąja junge (21). Pjūklo dantų pjovimo kryptis (rodyklė ant pjūklo disko) ir sukimosi krypties rodyklė ant apsauginio gaubto (15) turi sutapti.

- Uždėkite tvirtinamąją jungę (19) ir užveržkite tvirtinamąjį varžtą (18), sukdami jį kryptimi ➋. Atkreipkite dėmesį į tinkamą pjūklo suklio su tvirtinamąja junge (21) ir prispaudžiamosios jungės (19) montavimo padėtį.

- Paspauskite suklio fiksuojamąjį klavišą (4) ir laikykite jį paspaustą.

- Šešiabriauniu raktu (17) užveržkite tvirtinamąjį varžtą (18), sukdami ➋ kryptimi. Užveržimo momentas turi būti lygus 6–9 Nm, tai atitinka užveržimą ranka plius ¼ sūkio.