# Modalità di funzionamento

##

- Adattare la profondità di taglio allo spessore del pezzo in lavorazione. Nella parte inferiore del pezzo in lavorazione la lama deve uscire in misura inferiore all’altezza del dente.

Allentare la levetta di serraggio (22). Per una profondità di taglio inferiore allontanare la lama dalla piastra di base (12), per una profondità di taglio superiore avvicinare la lama alla piastra di base (12). Impostare la misura desiderata operando con la scala della profondità di taglio. Fissare nuovamente la levetta di serraggio (22).

Qualora, dopo avere allentato la levetta di fissaggio (22), non fosse possibile regolare del tutto la profondità di taglio, estrarre la levetta di fissaggio (22) dall’utensile e ruotarla verso il basso. Rilasciare la levetta di fissaggio (22). Ripetere l’operazione fino a quando sarà possibile regolare la profondità di taglio desiderata.

Qualora, dopo avere serrato la levetta di fissaggio (22), non fosse possibile fissare adeguatamente la profondità di taglio, estrarre la levetta di fissaggio (22) dall’utensile e ruotarla verso l’alto. Rilasciare la levetta di fissaggio (22). Ripetere l’operazione fino a quando la profondità di taglio sarà fissata.

##

Collocare l’elettroutensile preferibilmente sul alto frontale della cuffia di protezione (15).

Allentare le viti ad alette (6). Ribaltare la sega lateralmente. Regolare la misura desiderata, utilizzando l’apposita scala (5). Riavvitare saldamente le viti ad alette (6).

Avvertenza: se si eseguono tagli smussati, la profondità di taglio è inferiore rispetto al valore visualizzato sulla scala della profondità di taglio (23).

##

La marcatura di taglio a 0° (9) indica la posizione della lama in caso di taglio ad angolo retto. La marcatura di taglio a 45° (8) indica la posizione della lama in caso di taglio a 45°.

Per eseguire un taglio preciso, applicare la sega circolare sul pezzo in lavorazione come indicato nell’illustrazione. È preferibile eseguire prima un taglio di prova.