# Thông số kỹ thuật

Cưa Dĩa |  | GKS 140
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Công suất vào danh định | W | 1400
Tốc độ chạy không-đo | /phút | 6200
cỡ sâu cắt tối đa với đường kính lưỡi cưa là 184 mm
ở góc vát chéo 0° | mm | 64
ở góc vát chéo 45° | mm | 45
Khóa trục |  | ●
Các kích thước chân đế khuôn bao | mm | 290 x 150
đường kính lưỡi cưa tối đa/tối thiểu | mm | 184
Độ dày lưỡi cưa, tối đa | mm | 2,0
Lổ lắp vào | mm | 20
Trọng lượngA) | kg | 3,7
Cấp độ bảo vệ |  | / II

A)

  Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Chu trình khởi động làm giảm điện áp xảy ra thoảng nhanh. Sự gây nhiễu động đối với các thiết bị/máy móc khác có thể xảy ra trong trường hợp ở vào tình trạng không thuận lợi của hệ thống điện nguồn. Không có sự cố xảy ra đối với hệ thống có trở kháng dưới 1,539 ohm.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.