# Sätt i/byta ut cirkelsågklinga

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.

- Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. Om sågklingan berörs finns risk för personskada.

- Använd aldrig sliprondeller som tillsatsverktyg.

- Använd endast sågklingor som motsvarar de specifikationer som anges i instruktionsboken och som motsvarar specifikationerna i EN 847‑1 och som märkts i enlighet med detta.

##

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

- Tryck på spindellåsknappen (4) och håll den intryckt.

- Aktivera endast spindellåsknappen (4) när sågspindeln står stilla. I annat fall kan elverktyget skadas.

- Använd insexnyckeln (17) och skruva ut spännskruven (18) i vridriktningen ➊.

- Sväng tillbaka pendelskyddskåpan (11) och håll fast den.

- Ta av spännflänsen (19) och sågklingan (20) från sågspindeln med fästfläns (21).

##

En översikt över rekommenderade sågblad hittar du i slutet av denna bruksanvisning.

##

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

- Rengör sågklingan (20) och alla spänndelar som ska monteras.

- Sväng tillbaka pendelskyddskåpan (11) och håll fast den.

- Sätt sågklingan (20) på sågspindeln med fästfläns (21). Tändernas sågriktning (pilens riktning på sågklingan) och rotationsriktningspilen på skyddskåpan (15) ska stämma överens.

- Sätt på spännflänsen (19) och skruva in spännskruven (18) i rotationsriktningen ➋. Se till att sågspindeln med fästfläns (21) och spännfläns (19) är monterade i rätt position.

- Tryck på spindellåsknappen (4) och håll den intryckt.

- Använd insexnyckeln (17) för att dra åt spännskruven (18) i rotationsriktningen ➋. Åtdragningsmomentet ska vara 6–9 Nm, det, motsvarar åtdragning för hand plus ¼ varv.