# Tekniset tiedot

Käsipyörösaha |  | GKS 140
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nimellisottoteho | W | 1 400
Nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 6 200
Enimmäissahaussyvyys halkaisijaltaan 184 mm:n sahanterällä
kun jiirikulma on 0° | mm | 64
kun jiirikulma on 45° | mm | 45
Karalukitus |  | ●
Pohjalevyn mitat | mm | 290 x 150
Sahanterän maks./min. halkaisija | mm | 184
Terärungon maksimipaksuus | mm | 2,0
Asennusreikä | mm | 20
PainoA) | kg | 3,7
Suojausluokka |  | / II

A)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Moottorin käynnistykset aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia. Tämä voi tietyissä olosuhteissa häiritä muita laitteita. Häiriöt ovat epätodennäköisiä, mikäli sähköverkon impedanssi on alle 1,539 ohmia.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.