# Монтаж/заміна пиляльний дисків

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

- Для монтажу пиляльного диска обов’язково вдягайте захисні рукавиці. Торкання до пиляльного диска несе в собі небезпеку поранення.

- Ні в якому разі не використовуйте в якості робочого інструмента шліфувальні круги.

- Використовуйте лише пиляльні диски, що відповідають характеристикам, зазначеним в цій інструкції і на електроінструменті, перевірені за EN 847‑1 та мають відповідне маркірування.

##

Для заміни інструмента найкраще покладіть електроінструмент на торцевий бік корпуса мотора.

- Натисніть на фіксатор шпинделя (4) і тримайте його натиснутим.

- Перш, ніж натискати на фіксатор шпинделя (4), зачекайте, поки пилковий шпиндель не зупиниться. В іншому разі електроінструмент може пошкодитися.

- Затягніть за допомогою ключа-шестигранника (17) затискний гвинт (18) в напрямку ➊.

- Відкиньте назад маятниковий захисний кожух (11) і притримайте його.

- Зніміть затискний фланець (19) і пиляльне полотно (20) з пиляльного шпинделя з опорним фланцем (21).

##

Огляд рекомендованих пилкових полотен Ви знайдете в кінці цієї інструкції.

##

Для заміни інструмента найкраще покладіть електроінструмент на торцевий бік корпуса мотора.

- Прочистіть пиляльне полотно (20) і всі затискні деталі, що будуть монтуватися.

- Відкиньте назад маятниковий захисний кожух (11) і притримайте його.

- Встановіть пиляльне полотно (20) на пиляльний шпиндель з опорним фланцем (21). Напрямок зубів (стрілка на пиляльному полотні) і стрілка напрямку обертання на захисному кожусі (15) мають збігатися.

- Надіньте затискний фланець (19) і закрутіть затискний гвинт (18) в напрямку ➋. Слідкуйте за правильним монтажним положенням пиляльного шпинделя з опорним фланцем (21) і затискного фланця (19).

- Натисніть на фіксатор шпинделя (4) і тримайте його натиснутим.

- Затягніть за допомогою ключа-шестигранника (17) затискний гвинт (18) в напрямку ➋. Момент затягування має становити 6–9 Нм, це відповідає міцному затягуванню від руки плюс ¼ оберту.