# Caractéristiques ‌techniques

Scie circulaire |  | GKS 140
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 400
Régime à vide assigné | tr/min | 6 200
Profondeur de coupe max. avec lame de 184 mm de diamètre
pour angle d’inclinaison de 0° | mm | 64
pour angle d’inclinaison de 45° | mm | 45
Blocage de broche |  | ●
Dimensions de la plaque de base | mm | 290 x 150
Diamètre de lame max./min. | mm | 184
Épaisseur de lame max. | mm | 2,0
Alésage | mm | 20
PoidsA) | kg | 3,7
Classe de protection |  | / II

A)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

La mise en route de la scie provoque une baisse de tension momentanée. En cas de conditions réseau défavorables, le fonctionnement d’autres appareils risque alors d’être perturbé. Pour des impédances de secteur inférieures à 1,539 Ohm, il est assez peu probable que des perturbations se produisent.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.