# Technische gegevens

Cirkelzaag |  | GKS 140
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1400
Nominaal onbelast toerental | min–1 | 6200
Max. zaagdiepte met zaagbladdiameter 184 mm
bij verstekhoek 0° | mm | 64
bij verstekhoek 45° | mm | 45
Blokkering van uitgaande as |  | ●
Afmetingen voetplaat | mm | 290 x 150
Max./min. zaagbladdiameter | mm | 184
Max. zaagbladdikte | mm | 2,0
Asgat | mm | 20
GewichtA) | kg | 3,7
Isolatieklasse |  | / II

A)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij ongunstige condities in het elektriciteitsnet kunnen belemmeringen van andere apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 1,539 Ohm zijn geen storingen te verwachten.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.