# Sette på / bytte sirkelsagblad

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

- Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Ved berøring av sagbladet er det fare for skader.

- Bruk aldri slipeskiver som innsatsverktøy.

- Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er angitt i denne bruksanvisningen og på elektroverktøyet og som er kontrollert jf. EN 847‑1 og tilsvarende markert.

##

Når du skal bytte verktøy, anbefales det at du legger legge elektroverktøyet på fronten av motorhuset.

- Trykk på spindellåseknappen (4), og hold den inne.

- Du må bare trykke på spindellåseknappen (4) når sagspindelen er stoppet. Elektroverktøyet kan ta skade hvis det velter.

- Skru spennskruen (18) ut i dreieretningen ➊ med unbrakonøkkelen (17).

- Sving pendelvernedekselet (11) tilbake, og hold det fast.

- Ta spennflensen (19) og sagbladet (20) fra sagspindelen med festeflens (21).

##

Du finner en oversikt over anbefalte sagblad sist i denne veiledningen.

##

Når du skal bytte verktøy, anbefales det at du legger legge elektroverktøyet på fronten av motorhuset.

- Rengjør sagbladet (20) og alle fastspenningsdelene som skal monteres.

- Sving pendelvernedekselet (11) tilbake, og hold det fast.

- Sett sagbladet (20) på sagspindelen med festeflens (21). Tennenes kutteretning (pilens retning på sagbladet) og dreieretningspilen på vernedekselet (15) må stemme overens.

- Sett på spennflensen (19), og skru inn spennskruen (18) i dreieretningen ➋. Pass på riktig monteringsstilling for sagspindelen med festeflens (21) og spennflens (19).

- Trykk på spindellåseknappen (4), og hold den inne.

- Stram spennskruen (18) i dreieretningen ➋ med unbrakonøkkelen (17). Tiltrekkingsmomentet skal være 6–9 Nm, noe som tilsvarer fingerstramt i tillegg til ¼ omdreining.