# Tehnički podaci

Ručna kružna testera |  | GKS 140
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1400
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 6200
Maks. dubina reza sa prečnikom lista testere 184 mm
Pri uglu iskošenja od 0° | mm | 64
Pri uglu iskošenja od 45° | mm | 45
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne ploče | mm | 290 x 150
Maks./min. prečnik lista testere | mm | 184
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 2,0
Prihvatni otvor | mm | 20
TežinaA) | kg | 3,7
Klasa zaštite |  | / II

A)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Postupci uključivanja prouzrokuju kratkotrajne padove napona. Kod nepovoljnih uslova na naponskoj mreži mogu da nastanu smetnje na drugim uređajima. Kod mrežnih impedansi manjih od 1,539 Ω ne očekuju se smetnje.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.