# Montarea/Înlocuirea pânzei de ferăstrău circular

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- La montarea pânzei de ferăstrău, purtaţi mănuşi de protecţie. În cazul contactului cu pânza de ferăstrău, există pericolul de rănire.

- Nu folosiţi în niciun caz discuri de şlefuit ca dispozitive de lucru.

- Folosiţi numai pânze de ferăstrău care corespund specificaţiilor din prezentele instrucţiuni şi celor de pe scula electrică care au fost verificate şi marcate corespunzător, conform EN 847‑1.

##

Pentru înlocuirea accesoriilor, este recomandat să aşezi scula electrică pe latura frontală a carcasei motorului.

- Apasă tasta de blocare a axului (4) şi menţine-o apăsată.

- Acţionaţi tasta de blocare a arborelui (4) numai atunci când arborele ferăstrăului se află în repaus. În caz contrar, scula electrică se poate deteriora.

- Cu ajutorul cheii hexagonale (17), deşurubează şurubul de fixare (18) în direcţia de rotaţie ➊.

- Roteşte spre înapoi apărătoarea-disc (11) şi fixeaz-o în poziţie.

- Scoate flanşa de strângere (19) şi pânza de ferăstrău (20) de la axul ferăstrăului cu flanşa de prindere (21).

##

La sfârşitul acestor instrucţiuni de utilizare este disponibilă o listă a pânzelor de ferăstrău recomandate.

##

Pentru înlocuirea accesoriilor, este recomandat să aşezi scula electrică pe latura frontală a carcasei motorului.

- Curăţă pânza de ferăstrău (20) şi toate componentele de fixare care urmează să fie montate.

- Roteşte spre înapoi apărătoarea-disc (11) şi fixeaz-o în poziţie.

- Montează pânza de ferăstrău (20) pe axul ferăstrăului cu flanşa de prindere (21). Direcţia de tăiere a dinţilor (direcţia săgeţii de pe pânza de ferăstrău) şi direcţia de rotaţie indicată de săgeata de pe capacul de protecţie (15) trebuie să coincidă.

- Aşază flanşa de strângere (19) şi înşurubează şurubul de fixare (18) în direcţia de rotaţie ➋. Asigură-te că respecţi poziţia corectă de instalare a axului ferăstrăului cu flanşa de prindere (21) şi flanşa de strângere (19).

- Apasă tasta de blocare a axului (4) şi menţine-o apăsată.

- Înşurubează strâns cu cheia hexagonală (17) şurubul de fixare (18) rotindu-l în direcţia ➋. Cuplul de strângere trebuie să fie de 6–9 Nm, ceea ce corespunde unei strângeri manuale plus ¼ de rotaţie.