# Daire testere bıçağının takılması/değiştirilmesi

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yap‌madan önce her defasında fişi prizden çekin.

- Testere bıçağını takarken koruyucu iş eldivenleri kullanın. Testere bıçağına temas ederseniz yaralanabilirsiniz.

- Taşlama disklerini hiçbir zaman uç olarak kullanmayın.

- Sadece bu kullanma kılavuzunda ve elektrikli el aletinin üzerinde belirtilen tanıtım verilerine uygun ve EN 847-1 uyarınca test edilmiş ve işaretlenmiş testere bıçakları kullanın.

##

Uç değiştirmek için elektrikli el aletini motor gövdesi alın tarafı üzerine yerleştirin.

- Mil kilitleme düğmesine (4) basın ve düğmeyi basılı tutun.

- Mil kilitleme tuşuna (4) sadece testere mili dururken basın. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar görebilir.

- İç altıgen anahtarla (17) sıkma vidasını (18) ➊ dönme yönünde çevirerek çıkarın.

- Pandül koruma kapağını (11) geri getirin ve bu konumda tutun.

- Sıkma flanşını (19) ve testere bıçağını (20) bağlama flanşlı testere milinden (21) çıkarın.

##

Tavsiye edilen testere bıçaklarına ait genel görünüşü bu kullanma kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

##

Uç değiştirmek için elektrikli el aletini motor gövdesi alın tarafı üzerine yerleştirin.

- Testere bıçağını (20) ve takılacak bütün sıkma parçalarını temizleyin.

- Pandül koruma kapağını (11) geri getirin ve bu konumda tutun.

- Testere bıçağını (20) bağlama flanşlı testere miline (21) yerleştirin. Dişlerin kesme yönü (testere bıçağı üzerindeki ok yönü) ve koruyucu kapak (15) üzerindeki dönme yönü oku birbiri ile uyumlu olmalıdır.

- Sıkma flanşını (19) yerine yerleştirin ve sıkma vidasını (18) ➋ dönme yönünde çevirerek takın. Bağlama flanşlı testere mili (21) ile sıkma flanşının (19) doğru konumda takılmasına dikkat edin.

- Mil kilitleme düğmesine (4) basın ve düğmeyi basılı tutun.

- İç altıgen anahtarla (17) sıkma vidasını (18) ➋ dönme yönünde çevirerek sıkın. Sıkma torku 6–9 Nm olmalıdır, bu elle sıkma ek olarak ¼ çevirme demektir.