# Kreissägeblatt einsetzen/wechseln

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.

- Tragen Sie bei der Montage des Sägeblattes Schutzhandschuhe. Bei Berührung des Sägeblattes besteht Verletzungsgefahr.

- Verwenden Sie keinesfalls Schleifscheiben als Einsatzwerkzeug.

- Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den in dieser Betriebsanleitung und auf dem Elektrowerkzeug angegebenen Kenndaten entsprechen und nach EN 847-1 geprüft und entsprechend gekennzeichnet sind.

##

Legen Sie das Elektrowerkzeug zum Werkzeugwechsel am besten auf die Stirnseite des Motorgehäuses.

- Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste (4) und halten Sie diese gedrückt.

- Betätigen Sie die Spindel-Arretiertaste (4) nur bei stillstehender Sägespindel. Das Elektrowerkzeug kann sonst beschädigt werden.

- Drehen Sie mit dem Innensechskantschlüssel (17) die Spannschraube (18) in Drehrichtung ➊ heraus.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (11) zurück und halten Sie diese fest.

- Nehmen Sie den Spannflansch (19) und das Sägeblatt (20) von der Sägespindel mit Aufnahmeflansch (21) ab.

##

Eine Übersicht empfohlener Sägeblätter finden Sie am Ende dieser Anleitung.

##

Legen Sie das Elektrowerkzeug zum Werkzeugwechsel am besten auf die Stirnseite des Motorgehäuses.

- Reinigen Sie das Sägeblatt (20) und alle zu montierenden Spannteile.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (11) zurück und halten Sie diese fest.

- Setzen Sie das Sägeblatt (20) auf die Sägespindel mit Aufnahmeflansch (21) auf. Die Schneidrichtung der Zähne (Pfeilrichtung auf dem Sägeblatt) und der Drehrichtungspfeil auf der Schutzhaube (15) müssen übereinstimmen.

- Setzen Sie den Spannflansch (19) auf und schrauben Sie die Spannschraube (18) in Drehrichtung ➋ ein. Achten Sie auf die richtige Einbaulage von Sägespindel mit Aufnahmeflansch (21) und Spannflansch (19).

- Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste (4) und halten Sie diese gedrückt.

- Ziehen Sie mit dem Innensechskantschlüssel (17) die Spannschraube (18) in Drehrichtung ➋ fest. Das Anzugsmoment soll 6–9 Nm betragen, das entspricht handfest zzgl. ¼ Umdrehung.