# Driftsmoduser

##

- Tilpass kuttedybden til tykkelsen på emnet. Mindre enn en full tannhøyde bør være synlig under emnet.

Løsne spennspaken (22). For mindre kuttedybde trekker du sagen bort fra grunnplaten (12), og for større kuttedybde trykker du sagen mot grunnplaten (12). Still inn ønsket mål på skalaen for kuttedybde. Stram spennspaken (22) igjen.

Hvis det ikke er mulig å justere kuttedybden ordentlig etter at du har løsnet på spennspaken (22), trekker du spennspaken (22) bort fra sagen og svinger den ned. Slipp spennspaken (22) igjen. Gjenta denne prosedyren til ønsket kuttedybde kan stilles inn.

Hvis det ikke er mulig å låse kuttedybden etter at du har stramme spennspaken (22), trekker du spennspaken (22) bort fra sagen og svinger den opp. Slipp spennspaken (22) igjen. Gjenta denne prosedyren til kuttedybden er låst

##

Du bør helst legge elektroverktøyet på enden av vernedekselet (15).

Løsne vingeskruene (6). Sving sagen mot siden. Still inn ønsket mål på skalaen (5). Stram vingeskruene (6) igjen.

Merknad: Ved gjæringssaging er kuttedybden mindre enn den viste verdien på skalaen for kuttedybde (23).

##

Sagemarkeringen 0° (9) viser posisjonen til sagbladet ved kutt med rett vinkel. Sagemarkeringen 45° (8) viser posisjonen til sagbladet ved 45°-kutt.

For at kuttet skal bli nøyaktig, setter du sirkelsagen inntil emnet som vist på bildet. Det lønner seg å foreta et prøvekutt først.