# Dati tecnici

Sega circolare |  | GKS 140
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Potenza assorbita nominale | W | 1400
Numero di giri a vuoto nominale | giri/min | 6200
Profondità di taglio max. con diametro lama 184 mm
con angolo obliquo di 0° | mm | 64
con angolo obliquo di 45° | mm | 45
Bloccaggio dell’alberino |  | ●
Dimensioni della piastra di base | mm | 290 x 150
Diametro lama max./min. | mm | 184
Spessore max. del corpo lama | mm | 2,0
Foro di attacco | mm | 20
PesoA) | kg | 3,7
Classe di protezione |  | / II

A)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Le operazioni di accensione producono temporanei abbassamenti di tensione. In caso di condizioni di rete sfavorevoli, potrebbero verificarsi disturbi in altri dispositivi. Con impedenze di rete inferiori a 1,539 ohm non dovrebbero verificarsi anomalie.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.