# ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა

- ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.

- სათანადო და უსაფრთხო მუშაობისუზრუნველსაყოფად დაიცავით ელექტრო ხელსაწყოს და ვენტილაციის ჰაერსატარის სისუფთავე.

თუ საჭიროა შემაერთებელი კაბელის გამოცვლა, ეს უნდა განხორციელდეს Bosch ელექტროხელსაწყოების ავტორიზებული სერვის Bosch ცენტრში, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.

ქანქარა დამცავი ბუდე ყოველთვის თავისუფლად უნდა მოძრაობდეს და თვითნებურად იხურებოდეს. ამისათვის ყოველთვის სუფთად შეინახეთ ქანქარა დამცავი ბუდის გარშემო მონაკვეთი. მტვერი და ბურბუშელა ჯაგრისით მოაშორეთ.

დაფარვის გარეშე სახერხი დისკების დაცვა კოროზიისგან შესაძლებელია მათი დაფარვით ზეთის ფირით მჟავის გარეშე.გახერხვამდე ისევ გაწმინდეთ ზეთისგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მერქანი შეიღებება.

ფისის ან წებოს ნარჩენები სახერხ დისკზე ამცირებს ხერხვის ხარისხს. ამისათვის დისკები უნდა გაწმინდოთ გამოყენებისთანავე.