# 运行模式

##

- 请根据工件厚度调整切削深度。不可以让锯齿完全突出于工件之外。

请松开夹紧杆 (22)。如需减小切削深度，请将锯片拉离底板 (12) ，如要增大切削深度，请朝底板 (12) 按压锯片。参考锯深刻度尺调整好锯深。请再次拧紧夹紧杆 (22)。

如果在松开夹紧杆 (22) 后无法彻底调节切削深度，请将夹紧杆 (22) 从锯上拉开并向下翻转。再次松开夹紧杆 (22)。重复这个过程，至调整好需要的锯深为止。

如果在拧紧夹紧杆 (22) 后无法牢牢固定切削深度，请将夹紧杆 (22) 从锯上拉开并向上翻转。再次松开夹紧杆 (22)。重复这个过程，至固定好切削深度为止

##

最好将电动工具放在防护罩(15)的正面。

请松开翼形螺栓(6)。将电锯移到侧面。在刻度(5)上调到所需的尺寸。请再次拧紧翼形螺栓(6)。

提示：斜切时，切削深度小于锯深刻度尺 (23) 上显示的数值。

##

切割标记0°(9)表示直角切割时锯片的位置。切割标记45°(8)表示45°切割时锯片的位置。

为了确保锯切尺寸准确，请按照插图所示将圆锯放到工件上。最好先进行试锯。