# طرق التشغيل

##

- قم بمواءمة عمق القطع مع سمك قطعة الشغل. ينبغي أن يقل ما يمكن رؤيته تحت قطعة الشغل عن ارتفاع السن الكامل.

قم بفك ذراع الشد (22). بالنسبة لأعماق القطع الصغيرة اخلع المنشار من صفيحة القاعدة (12) بالنسبة لأعماق القطع الكبيرة، اضغط المنشار في اتجاه صفيحة القاعدة (12). اضبط المقاس المرغوب في مقياس عمق القطع. أحكم ربط ذراع الشد (22) مرة أخرى.

بعد حل ذراع الشد (22) إن لم تتمكن من تعديل عمق القطع بشكل كامل (22) فاسحب ذراع الشد عن المنشار وحركها للأسفل. اترك ذراع الشد (22) مرة أخرى. كرر العملية السابقة إلی أن يتم ضبط عمق القطع المرغوب.

بعد إحكام ربط ذراع الشد (22) إن لم تتمكن من تثبيت عمق القطع بشكل كاف فاسحب ذراع الشد (22) عن المنشار وحركها للأعلى. اترك ذراع الشد (22) مرة أخرى. كرر العملية السابقة إلی أن يتم تثبيت عمق القطع

##

يفضل وضع العدة الكهربائية علی جهة غطاء الوقاية الجبهية (15).

قم بفك اللوالب المجنحة (6). اقلب المنشار إلی الجانب. اضبط المقاس المرغوب في التدريج (5). أحكم ربط اللوالب المجنحة (6) مرة أخرى.

إرشاد: عند إجراء قطوع الشطب المائلة يكون عمق القطع أصغر من القيمة المشار إليها علی مقياس عمق القطع (23).

##

وتبين علامة القطع 0° (9) وضع نصل المنشار في حالة القطع بزاوية قائمة. وتبين علامة القطع 45° (8) وضع نصل المنشار في حالة القطع بزاوية 45°.

ركز المنشار الدائري علی قطعة الشغل كما يظهر ذلك في الصورة، من أجل الحصول علی خط قطع دقيق. يفضل إجراء نشر تجريبي.