# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่น‌ได้‌ต้อง‌เคลื่อนไหว‌ไปมา‌ได้‌อย่าง‌อิสระ‌และ‌ปิด‌ได้‌โดย‌อัตโนมัติ‌ตลอด‌เวลา ดังนั้น‌ต้อง‌รักษา‌บริเวณ‌รอบๆ กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่นได้‌ให้‌สะอาด‌อยู่เสมอ เอาฝุ่นและเศษผงออกโดยใช้แปรงปัด

ใบเลื่อย‌ที่‌ไม่ได้‌เคลือบ‌สามารถ‌ใช้‌น้ำมัน‌ที่‌ไม่มี‌กรด‌ทา‌บางๆ เพื่อ‌ป้องกัน‌สนิม ต้อง‌เช็ด‌น้ำมัน‌ออก‌ก่อนใช้‌ใบเลื่อย มิฉะนั้น‌น้ำมัน‌จะ‌เปื้อน‌ไม้‌ทำให้‌สกปรก‌ได้

เศษเหลือ‌ของ‌ยางไม้‌และ‌กาว‌บน‌ใบเลื่อย‌ทำให้‌ตัด‌ได้‌ไม่ดี ดังนั้น‌ให้‌ทำ‌ความ‌สะอาด‌ใบเลื่อย‌ทันที‌หลัง‌ใช้งาน