# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δισκοπρίονο χειρός |  | GKS 140
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.400
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 6.200
Μέγιστο βάθος κοπής με διάμετρος πριονόδισκου 184 mm
Στη φαλτσογωνιά 0° | mm | 64
Στη φαλτσογωνιά 45° | mm | 45
Κλείδωμα του άξονα |  | ●
Διαστάσεις πλάκας βάσης | mm | 290 x 150
μέγ./ελάχ. διάμετρος πριονόδισκου | mm | 184
Μέγ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 2,0
Οπή υποδοχής | mm | 20
ΒάροςA) | kg | 3,7
Κατηγορία προστασίας |  | / II

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι διαδικασίες ενεργοποίησης προκαλούν σύντομες πτώσεις της τάσης. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών στο δίκτυο του ρεύματος μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα σε άλλα εργαλεία. Σε περίπτωση εμπεδήσεων δικτύου (αντιστάσεις) μικρότερων από 1,539Ω δεν αναμένονται καθόλου προβλήματα.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.