# Töörežiimid

##

- Sobitage lõikesügavus töödeldava detaili paksusega. Saeketas peaks töödeldava detail alt nähtavale jääma vähem kui ühe hambakõrguse võrra.

Vabastage kinnitushoob (22). Väiksema lõikesügavuse saamiseks tõmmake saagi (12) alusplaadist (12) välja. Seadke soovitud mõõt välja lõikesügavuse skaalal. Pingutage uuesti kinnitushoob (22).

Kui te ei saa pärast kinnitushoova(22) vabastamist lõikesügavust täies ulatuses reguleerida, tõmmake kinnitushoob (22) saest eemale ja pöörake alla. Vabastage uuesti kinnitushoob (22). Korrake seda toimingut seni, kuni soovitud lõikesügavust on võimalik seada.

Kui te ei saa pärast kinnitushoova (22) pingutamist lõikesügavust piisavalt fikseerida, tõmmake kinnitushoob (22) saest eemale ja pöörake üles. Vabastage uuesti kinnitushoob (22). Korrake seda toimingut seni, kuni lõikesügavus on fikseeritud

##

Kõige parem on toetada elektriline tööriist kaitsekatte (15) lauppinnale.

Keerake lahti tiibkruvid (6). Kallutage saagi külje suunas. Seadke skaalal (5) soovitud mõõt. Keerake tiibkruvid (6) jälle kinni.

Suunis: Kaldlõigetel on lõikesügavus väiksem lõikesügavuse skaalal (23) näidatud väärtusest.

##

Lõikemärgis 0° (9)näitab saeketta asendit täisnurga all tehtava lõike korral. Lõikemärgis 45° (8)näitab saeketta asendit 45° all tehtava lõike korral.

Täpse mõõduga lõike saamiseks asetage ketassaag töödeldavale detailile joonisel näidatud viisil. Kõige parem on teha proovilõige.