# Технически данни

Ръчен циркуляр |  | GKS 140
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Номинална консумирана мощност | W | 1400
Разчетна скорост на въртене на празен ход | min–1 | 6200
Макс. дълбочина на рязане с диаметър на циркулярния диск 184 mm
при ъгъл на скосяване 0° | mm | 64
при ъгъл на скосяване 45° | mm | 45
Застопоряване на вала |  | ●
Размери на основната плоча | mm | 290 x 150
Макс./мин. диаметър на циркулярния диск | mm | 184
Макс. дебелина на тялото на диска | mm | 2,0
Присъединителен отвор | mm | 20
ТеглоA) | kg | 3,7
Клас на защита |  | / II

A)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

При включване възниква краткотрайно намаляване на напрежението в захранващата мрежа. При недобри мрежови условия могат да възникнат влошавания при другите уреди. При импеданс в мрежата под 1,539 Ohm не се очакват смущения.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.