# Fusni/ndryshoni tehun e sharrës rrethore

- Përpara se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike, hiqni spinën nga priza.

- Vishni doreza mbrojtëse kur montoni tehun e sharrës. Ekziston rreziku i lëndimit nëse prekni tehun e sharrës.

- Asnjëherë mos përdorni disqe lëmimi si një mjet futës.

- Përdorni vetëm fletë sharre që janë në përputhje me karakteristikat që specifikohen në këto udhëzime përdorimi dhe në veglën elektrike, si dhe që janë testuar sipas EN 847-1 dhe janë shënuar siç duhet.

##

Kur ndërroni veglat, është më mirë ta vendosni veglën elektrike në anën e përparme të kasës së motorit.

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin e bllokimit të boshtit (4).

- Shtypni butonin e kyçjes së boshtit (4)vetëm kur boshti i sharrës është i palëvizshëm. Përndryshe, vegla elektrike mund të dëmtohet.

- Përdorni çelësin heksagonal (17) për të hequr vidën shtrënguese (18) në drejtim e rrotullimit ➊.

- Kthejeni mbrapa kapakun mbrojtës me lëkundje (11) dhe mbajeni fort.

- Hiqni fllanxhën shtrënguese (19) dhe tehun e sharrës (20) nga boshti i sharrës me fllanxhë montimi (21).

##

Një përmbledhje të teheve të rekomanduara të sharrës mund të gjendet në fund të këtyre udhëzimeve.

##

Kur ndërroni veglat, është më mirë ta vendosni veglën elektrike në anën e përparme të kasës së motorit.

- Pastroni tehun e sharrës (20) dhe të gjitha pjesët shtrënguese që do të montoni.

- Kthejeni mbrapa kapakun mbrojtës me lëkundje (11) dhe mbajeni fort.

- Vendoseni tehun e sharrës (20) në boshtin e sharrës me fllanxhë montimi (21). Drejtimi i prerjes së dhëmbëve (drejtimi i shigjetës në tehun e sharrës) dhe drejtimi i shigjetës së rrotullimit në kapakun mbrojtës (15) duhet të përputhen.

- Vendosni fllanxhën e fiksimit (19) dhe vidhosni vidën shtrënguese në (18) drejtimin e rrotullimit ➋. Kushtojini vëmendje pozicionit të saktë të instalimit të boshtit të sharrës me fllanxhën e montimit (21) dhe fllanxhën shtrënguese (19).

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin e bllokimit të boshtit (4).

- Përdorni çelësin heksagonal (17) për të shtrënguar vidën shtrënguese (18) në drejtimin e rrotullimit ➋. Çift rrotullimi i shtrëngimit duhet të jetë 6–9 Nm, që korrespondon me shtrëngimin e dorës plus ¼ rrotullim.