# Tehniskie dati

Rokas ripzāģis |  | GKS 140
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1400
Nominālais apgriezienu skaits brīvgaitā | min-1 | 6200
Maks. zāģēšanas dziļums ar zāģa asmens diametru 184 mm
pie 0° zāģēšanas leņķa | mm | 64
45° zāģēšanas leņķī | mm | 45
Darbvārpstas fiksators |  | ●
Pamatplāksnes izmēri | mm | 290 x 150
Maks./minim. zāģa asmens diametrs | mm | 184
Maks. zāģa asmens pamatnes plāksnes biezums | mm | 2,0
Stiprinājuma atvērums | mm | 20
SvarsA) | kg | 3,7
Aizsardzības klase |  | / II

A)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Ieslēgšanas brīdī spriegums īslaicīgi pazeminās. Ja elektrotīkla apstākļi ir neapmierinoši, citu ierīču darbība var būt traucēta. Ja elektrotīkla impedance nepārsniedz 1,539 Ω, traucējumi nav sagaidāmi.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.