# 원형 톱날 장착하기/교환하기

- 전동공구에 각종 작업(예: 유지보수, 공구 교체 등)을 진행하기 전에 항상 배터리를 전동공구에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.

- 톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 톱날에 닿게 되면 상해를 입을 수 있습니다.

- 절대로 연마석을 톱날로 사용해서는 안 됩니다.

- 이 사용 설명서 및 전동공구에 나와있는 특성 자료에 부합하며 EN 847‑1 인증 표시가 있는 톱날만 사용하십시오.

##

추천하는 톱날 목록은 본 설명서의 마지막 부분에 나와 있습니다‌.

##

공구를 교환할 때 전동공구를 모터 하우징의 앞쪽으로 놓는 것이 제일 좋습니다.

- 스핀들 잠금 버튼 (6) 을 누른 후 누른 상태를 유지하십시오.

- 스핀들 잠금 버튼 (6) 은 톱 스핀들이 완전히 정지된 상태에서만 누르십시오. 그렇게 하지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

- 육각키 (30) 를 이용하여 클램핑 볼트 (29) 을 ➊ 방향으로 돌려 푸십시오.

- 하부 안전반 (15) 의 방향을 되돌린 후 안전반을 꽉 잡으십시오.

- 고정 플랜지 (28) 및 톱날 (27) 을 톱 스핀들 (25) 에서 빼내십시오.

##

공구를 교환할 때 전동공구를 모터 하우징의 앞쪽으로 놓는 것이 제일 좋습니다.

- 톱날 (27) 및 조립할 부품을 모두 깨끗이 닦습니다.

- 하부 안전반 (15) 의 방향을 되돌린 후 안전반을 꽉 잡으십시오.

- 톱날 (27) 을 수용 플랜지 (26) 에 올려 놓으십시오. 톱니의 절단 방향(톱날에 적힌 화살표 방향) 및 하부 안전반 (15) 에 제시된 회전 화살표가 일치해야 합니다.

- 고정 플랜지 (28) 를 올려 놓고 볼트 (29) 를 ➋ 방향으로 돌려 체결하십시오. 수용 플랜지 (26) 및 고정 플랜지 (28) 의 설치 위치가 올바른지 확인하십시오.

- 스핀들 잠금 버튼 (6) 을 누른 후 누른 상태를 유지하십시오.

- 육각키 (30) 를 이용하여 클램핑 볼트 (29) 를 ➋ 방향으로 조이십시오. 조임 토크는 6–9 Nm이어야 하며, 이는 손으로 ¼ 만큼 회전시킨 것과 같습니다.