# مشخصات فنی

اره گرد دستی |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 FC1 0..‎
ولتاژ نامی | V | 18
اندازه گیری سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 5000
حداکثر عمق برش
در زاویه مورب ‎0°‎ | mm | 57
در زاویه مورب ‎45°‎ | mm | 42
قفل کننده محور دستگاه |  | ●
ابعاد صفحه پایه | mm | ‎164 x 305‎
قطر تیغه اره | mm | 165
حداکثر ضخامت تیغه اره | mm | 1,8
حداقل ضخامت تیغه اره | mm | 0,9
سوراخ نگهدارنده | mm | 20
وزنB) | kg | 4,7
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 5.5Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  * توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.