# Colocando em funcionamento

##

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, empurrar primeiro o bloqueio de ligação (2) e pressionar de seguida o interruptor de ligar/desligar (1) e manter premido.

Para desligar a ferramenta elétrica, soltar o interruptor de ligar/desligar (1).

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (1) não pode ser travado, tem de permanecer continuamente pressionado durante o funcionamento.

##

A lâmpada (7) acende-se com o interruptor de ligar/desligar (1) ligeira ou totalmente pressionado e permite iluminar o local de trabalho com condições de luminosidade desfavoráveis.

##

Um freio de inércia integrado encurta a marcha por inércia do disco de serra após o desligamento da ferramenta elétrica.

##

A interface de usuário (22) serve para a pré-seleção do nº de rotações, para a ativação da função de segurança Stop Control e para a indicação do estado da ferramenta elétrica.

##

Com a função Stop Control ativada, a ferramenta elétrica para automaticamente assim que o corte é concluído (ou seja, assim que o disco de serra sai da peça de trabalho), mesmo que o interruptor de ligar/desligar (1) esteja pressionando. Por padrão, a função Stop Control está desligada. Para ligar a função pressione a tecla (44) na interface de usuário (22).

Atenção: a função pode não ser acionada ao cortar em rotações ou velocidades de avanço baixas ou quando o material for fino.

##

No caso de contragolpe repentino da ferramenta elétrica, p. ex. bloquear com corte, a alimentação de corrente do motor é interrompida de forma eletrônica. A luz de trabalho (7) pisca em branco e a indicação de estado (45) vermelha.

Para a recolocação em funcionamento, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição desligado e ligue novamente a ferramenta elétrica.

##

Se a ferramenta elétrica for operada no modo ECO economizador de energia, a autonomia de funcionamento da bateria pode prolongar-se em até 10 %.

Quando o modo Eco está ativo, é exibido na indicação dos níveis de rotação/modo (47) o símbolo E. Adicionalmente se acende a indicação Modo ECO (50).

##

Estão predefinidos um modo ECO e 3 níveis de rotação.

A seguinte tabela mostra os níveis de rotação e os respetivos número de rotações.

Nível de rotação | Número de rotações [rpm]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ± 25 %

Com a tecla para a pré-seleção do nº de rotações (46) pode pré-selecionar o nº de rotações necessário mesmo durante o funcionamento.

##

Indicador do nível de carga da bateria (interface de usuário) (49) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
verde | Bateria carregada | –
amarelo | Bateria quase vazia | Substituir ou carregar a bateria em breve
vermelho | Bateria vazia | Substituir ou carregar a bateria

Indicação da temperatura (48) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
amarelo | Temperatura crítica atingida (motor, eletrônica, bateria) | Deixar a ferramenta elétrica funcionar em vazio e esfriar
vermelho | A ferramenta elétrica está superaquecida e se desliga | Deixar a ferramenta elétrica esfriar

Indicação de estado da ferramenta elétrica (45) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Amarelo | Temperatura crítica atingida ou bateria quase vazia | Deixar a ferramenta elétrica funcionar em vazio e esfriar, ou trocar ou carregar bateria em breve
Vermelho | A ferramenta elétrica está superaquecida ou a bateria está vazia | Deixar a ferramenta elétrica esfriar, ou troque ou carregue a bateria
Vermelho intermitente | Desligamento preventivo contragolpe disparou | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica, se necessário retirar a bateria e voltar a colocá-la.