# Technické údaje

Ruční okružní pila |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Jmenovité napětí | V | 18
Jmenovité otáčky naprázdnoA) | ot/min | 5 000
Max. hloubka řezu
při pokosovém úhlu 0° | mm | 57
při pokosovém úhlu 45° | mm | 42
Aretace vřetena |  | ●
Rozměry základní desky | mm | 164 × 305
Průměr pilového kotouče | mm | 165
Max. tloušťka těla kotouče | mm | 1,8
Min. tloušťka těla kotouče | mm | 0,9
Upínací otvor | mm | 20
HmotnostB) | kg | 4,7
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 5.5Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.