# Caractéristiques ‌techniques

Scie circulaire |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Tension nominale | V | 18
Régime à vide assignéA) | tr/min | 5 000
Profondeur de coupe maxi
pour angle d’inclinaison de 0° | mm | 57
pour angle d’inclinaison de 45° | mm | 42
Blocage de broche |  | ●
Dimensions de la plaque de base | mm | 164 x 305
Diamètre de lame de scie | mm | 165
Épaisseur de lame maxi | mm | 1,8
Épaisseur de corps de lame mini | mm | 0,9
Alésage | mm | 20
PoidsB) | kg | 4,7
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 5.5Ah.

B)

  selon l’accumulateur utilisé

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.