# Технічні дані

Ручна дискова пилка |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Номінальна напруга | В | 18
Номінальна частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 5000
Макс. глибина розпилювання
при куті розпилювання 0° | мм | 57
при куті розпилювання 45° | мм | 42
Фіксатор шпинделя |  | ●
Розміри опорної плити | мм | 164 x 305
Діаметр пиляльного полотна | мм | 165
Макс. товщина центрального диска | мм | 1,8
Мін. товщина центрального диска | мм | 0,9
Посадочний отвір | мм | 20
ВагаB) | кг | 4,7
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ≥ 2,0 А·год ProCORE18V... ≥ 4,0 А·год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 5.5Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  обмежена потужність за температури < 0 ° C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.