# Technische gegevens

Cirkelzaag |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nominale spanning | V | 18
Nominaal onbelast toerentalA) | min–1 | 5000
Max. zaagdiepte
bij verstekhoek 0° | mm | 57
bij verstekhoek 45° | mm | 42
Blokkering van uitgaande as |  | ●
Afmetingen voetplaat | mm | 164 x 305
Zaagbladdiameter | mm | 165
Max. zaagbladdikte | mm | 1,8
Min. zaagbladdikte | mm | 0,9
Asgat | mm | 20
GewichtB) | kg | 4,7
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.5Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.