# نحوه جاگذاری/تعویض تیغه اره

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت فشرده شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

- به هنگام مونتاژ تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. در تماس با تیغه اره خطر آسیب دیدگی و جراحت وجود دارد.

- به هیچ وجه از صفحه سنگ بعنوان متعلقات برش استفاده نکنید.

## اروپا

- فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنما باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.

## آسیا/افریقا/آمریکای لاتین

- فقط از آن دسته از تیغه های اره استفاده کنید که با مشخصات فنی مندرج در این دفترچه راهنما و روی ابزار برقی منطبق باشند.

##

لیستی از تیغه اره های توصیه شده را در انتهای این دفترچه می یابید.

##

برای تعویض ابزار و متعلقات، بهتر است ابزار برقی را بر روی پیشانی (سطح خارجی) بدنه موتور قرار بدهید.

- دکمه قفل‌کننده (6) را فشار دهید و آن را فشرده نگهدارید.

- دکمه قفل‌کننده (6) را فقط در صورت توقف كامل محور دستگاه فشار دهید. در غیر اینصورت امكان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

- با آچار آلن (30) پیچ مهار (29) را در جهت ➊ بیرون بکشید.

- پیچ پاندولی (15) را به عقب برانید و آن را محکم نگهدارید.

- فلانژ مهار (28) و تیغه اره (27) را از محور اره (25) جدا کنید.

##

برای تعویض ابزار و متعلقات، بهتر است ابزار برقی را بر روی پیشانی (سطح خارجی) بدنه موتور قرار بدهید.

- تیغه اره (27) و تمام قسمتهای مهار را تمیز کنید.

- پیچ پاندولی (15) را به عقب برانید و آن را محکم نگهدارید.

- تیغه اره (27) را روی فلانژ گیرنده (26) قرار دهید. جهت برش دندانه‌ها (جهت فلش روی تیغه اره) و فلش جهت چرخش روی قاب محافظ (15) بایستی با هم مطابقت داشته باشند.

- فلانژ مهار (28) را قرار دهید و پیچ مهار (29) را در جهت چرخش ➋ بپیچانید. به حالت نصب فلانژ گیرنده (26) و فلانژ مهار(28) توجه کنید.

- دکمه قفل ‌کننده (6) را فشار دهید و آن را فشرده نگهدارید.

- با آچار آلن (30) پیچ مهار (29) را در جهت چرخش ➋ بیرون بکشید. گشتاور سفت کردن بایستی 6-9 نیوتن‌متر باشد، این برابر است با سفت کردن با دست بعلاوه ¼ چرخش.