# Технички податоци

Рачна кружна пила |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Номинален напон | V | 18
Номинален број на вртежи во празен одA) | min–1 | 5000
Макс. длабочина на резот
при агол на косо сечење од 0° | mm | 57
при агол на косо сечење од 45° | mm | 42
Блокада за вретеното |  | ●
Димензии на основната плоча | mm | 164 x 305
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 165
Макс. дебелина на сечилото на пилата | mm | 1,8
Мин. дебелина на сечилото на пилата | mm | 0,9
Отвор за прифатот | mm | 20
ТежинаB) | kg | 4,7
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 5.5Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  * ограничена моќност на температури < 0 ° C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.