# Uvedení do provozu

##

- Zajistěte, abyste mohli ovládat spínač, aniž byste pustili rukojeť.

Pro zapnutí elektrického nářadí nejprve stiskněte blokování zapnutí (2) a poté stiskněte vypínač (1) a držte ho stisknutý.

Pro vypnutí elektrického nářadí vypínač (1) uvolněte.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač (1) zaaretovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený.

##

Světlo (7) svítí při mírně nebo úplně stisknutém vypínači (1) a umožňuje osvětlení pracovního prostoru při nepříznivých světelných podmínkách.

##

Integrovaná doběhová brzda zkracuje doběh pilového kotouče po vypnutí elektrického nářadí.

##

Uživatelské rozhraní (22) slouží pro předvolbu otáček, aktivaci bezpečnostní funkce Stop Control a zobrazení stavu elektrického nářadí.

##

Při aktivované funkci Stop Control se elektrické nářadí automaticky zastaví, jakmile je řez dokončený (např. jakmile pilový kotouč vyjede z obrobku), i když je vypínač (1) ještě stisknutý. Funkce Stop Control je standardně vypnutá. Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko (44) na uživatelském rozhraní (22).

Pozor: U řezů s nízkými otáčkami, resp. malou rychlostí posuvu a při malé tloušťce materiálu se funkce případně neaktivuje.

##

Při náhlém zpětném rázu elektrického nářadí, např. zablokování v řezu, se elektronicky přeruší přívod proudu k motoru. Pracovní světlo přitom bliká (7) bíle a ukazatel stavu (45) červeně.

Pro opětovné spuštění nastavte vypínač (1) do vypnuté polohy a elektrické nářadí znovu zapněte.

##

Když se elektrické nářadí používá v energeticky úsporném režimu ECO, může se doba chodu akumulátoru prodloužit až o 10 %.

Když je aktivní režim ECO, zobrazí se na ukazateli stupně otáček/režimu (47) symbol E. Navíc svítí ukazatel režimu ECO (50).

##

Jsou přednastavené tři stupně otáček a režim ECO.

Následující tabulka obsahuje stupně otáček a příslušné otáčky.

Stupeň otáček | Otáčky [ot/min]
--- | ---
1 | 2 500
2 | 3 750
3 | 5 000
ECO | 3 000A)

A)

  ±25 %

Pomocí tlačítka pro předvolbu otáček (46) můžete zvolit potřebné otáčky i během provozu.

##

Ukazatel stavu nabití akumulátoru (uživatelské rozhraní) (49) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
Zelený | Akumulátor je nabitý | –
Žlutý | Akumulátor je téměř vybitý | Akumulátor brzy vyměňte, resp. nabijte
Červený | Vybitý akumulátor | Akumulátor vyměňte, resp. nabijte

Ukazatel teploty (48) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
žlutá | Je dosažena kritická teplota (motoru, elektroniky, akumulátoru) | Nechte elektrické nářadí běžet bez zatížení a vychladnout
červená | Elektrické nářadí je přehřáté a vypne se | Nechte elektrické nářadí vychladnout

Ukazatel stavu elektrického nářadí (45) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
Zelený | Stav OK | –
Žlutý | Dosažena kritická teplota nebo téměř vybitý akumulátor | Nechte elektrické nářadí běžet bez zatížení a vychladnout, nebo brzy vyměňte, resp. nabijte akumulátor
Červený | Elektrické nářadí je přehřáté nebo je vybitý akumulátor | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte, resp. nabijte akumulátor
Bliká červeně | Zareagovalo vypnutí při zpětném rázu | Elektrické nářadí vypněte a znovu zapněte, resp. vyjměte a znovu nasaďte akumulátor