# Включение электроинструмента

##

- Убедитесь, что Вы можете приводить в действие выключатель, не отпуская рукоятки.

Чтобы включить электроинструмент, сначала нажмите блокиратор выключателя (2), а затем нажмите на выключатель (1) и удерживайте его нажатым.

Чтобы выключить, отпустите выключатель (1).

Указание: Из соображений безопасности выключатель (1) не может быть зафиксирован и при работе следует постоянно нажимать на него.

##

Подсветка (7) загорается при легком или полном нажатии на выключатель (1) и позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

##

Интегрированный тормоз выбега сокращает продолжительность вращения пильного диска по инерции после выключения электроинструмента.

##

Пользовательский интерфейс (22) служит для выбора числа оборотов, активации предохранительной функции Stop Control и для индикации состояния электроинструмента.

##

Когда активирована функция Stop Control, электроинструмент автоматически останавливается после выполнения пропила (т. е. как только пильное полотно перестает касаться заготовки), даже если выключатель (1) еще нажат. По умолчанию функция Stop Control отключена. Для включения функции нажмите кнопку (44) в пользовательском интерфейсе (22).

Внимание: Функция может не срабатывать при пилении на низкой скорости оборотов или при низкой скорости подачи, а также при обработке тонкого материала.

##

При неожиданном обратном ударе электроинструмента, например, при застревании в процессе пиления, подача тока на двигатель прерывается электроникой. При этом подсветка (7) мигает белым светом, а индикатор состояния (45) — красным.

Чтобы снова включить электроинструмент, установите выключатель (1) в положение Выкл. и снова включите электроинструмент.

##

Когда электроинструмент работает в энергосберегающем режиме ECO, время работы от аккумулятора может увеличиться почти на 10 %.

Когда режим Eco включен, на индикаторе ступени числа оборотов/режима (47) отображается символ E. Дополнительно светится индикатор режима ECO (50).

##

Предусмотрены 3 ступени числа оборотов и режим ECO.

В таблице ниже приведены ступени и число оборотов.

Ступень числа оборотов | Число оборотов [об/мин]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ±25 %

С помощью кнопки выбора числа оборотов (46) можно устанавливать необходимое число оборотов и во время работы.

##

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи (пользовательский интерфейс) (49) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
зеленый | Аккумулятор заряжен | –
желтый | Аккумулятор почти разряжен | Вскоре потребуется замена или зарядка аккумулятора
красный | Аккумуляторная батарея разряжена | Замените или зарядите аккумулятор

Индикатор температуры (48) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
желтый | Достигнута критическая температура (мотор, электроника, аккумулятор) | Дайте электроинструменту поработать на холостом ходу и остыть
красный | Электроинструмент перегрелся и выключается | Дайте электроинструменту остыть

Индикатор состояния электроинструмента (45) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
зеленый | Состояние в норме | –
желтый | Достигнута критическая температура или аккумулятор почти разряжен | Дайте электроинструменту поработать на холостом ходу и остыть или вскоре замените или зарядите аккумулятор
красный | Электроинструмент перегрелся или аккумулятор разряжен | Дайте электроинструменту остыть или замените или зарядите аккумулятор
мигает красным светом | Сработала система выключения при обратном ударе | Выключите и снова включите электроинструмент, при необходимости извлеките и снова вставьте аккумулятор.