# Dati tecnici

Sega circolare |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Tensione nominale | V | 18
Numero di giri a vuoto nominaleA) | min-1 | 5000
Profondità di taglio max.
Con angolo obliquo di 0° | mm | 57
Con angolo obliquo di 45° | mm | 42
Bloccaggio dell’alberino |  | ●
Dimensioni della piastra di base | mm | 164 x 305
Diametro della lama | mm | 165
Spessore max. del corpo lama | mm | 1,8
Spessore min. del corpo lama | mm | 0,9
Foro di attacco | mm | 20
PesoB) | kg | 4,7
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 5.5Ah.

B)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.