# ข้อมูลทางเทคนิค

เลื่อยวงเดือน |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 FC1 0..‎
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐานA) | นาที-1 | 5000
ความลึกการตัด สูงสุด
สำหรับมุมเอียง 0° | มม. | 57
สำหรับมุมเอียง 45° | มม. | 42
ตัวล็อคแกน |  | ●
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 164 x 305
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย | มม. | 165
ความหนาใบเลื่อย สูงสุด | มม. | 1.8
ความหนาใบเลื่อย ต่ำสุด | มม. | 0.9
รูติดตั้ง | มม. | 20
น้ำหนักB) | กก. | 4.7
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ≥ 2.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.5Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac