# Nasazení/výměna pilového kotouče

- Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí poranění.

- V žádném případě nepoužívejte jako nasazovací nástroj brusné kotouče.

- Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

##

Přehled doporučených pilových kotoučů naleznete na konci tohoto návodu.

##

Pro výměnu nástroje položte elektrické nářadí nejlépe na čelní stranu krytu motoru.

- Stiskněte aretační tlačítko vřetena (6) a držte ho stisknuté.

- Aretační tlačítko vřetena (6) ovládejte, jen když je vřeteno pily zastavené. Jinak se může elektrické nářadí poškodit.

- Klíčem na vnitřní šestihran (30) vyšroubujte upínací šroub (29) ve směru ➊.

- Otočte zpět kyvný ochranný kryt (15) a pevně ho přidržte.

- Sejměte z vřetena pily (25) upínací přírubu (28) a pilový kotouč (27).

##

Pro výměnu nástroje položte elektrické nářadí nejlépe na čelní stranu krytu motoru.

- Vyčistěte pilový kotouč (27) a všechny montované upínací díly.

- Otočte zpět kyvný ochranný kryt (15) a pevně ho přidržte.

- Nasaďte pilový kotouč (27) na unášecí přírubu (26). Směr záběru zubů (směr šipky na pilovém kotouči) a šipka směru otáčení na kyvném ochranném krytu (15) musí souhlasit.

- Nasaďte upínací přírubu (28) a našroubujte upínací šroub (29) ve směru ➋. Dbejte na správnou polohu unášecí příruby (26) a upínací příruby (28).

- Stiskněte aretační tlačítko vřetena (6) a držte ho stisknuté.

- Klíčem na vnitřní šestihran (30) utáhněte upínací šroub (29) ve směru ➋. Utahovací moment má být 6–9 Nm, což odpovídá ručnímu utažení plus ¼ otáčky.